Author: Alexej

Функции процессора:
1.обработка данных по заданной программе–функция АЛУ
2.программное управление работой устройств ЭВМ – функция УУ
В состав процессора входят также регистры – ряд специальных запоминающих ячеек.
Регистры выполняют две функции: кратковременное хранение числа или команды; выполнение над ними некоторых операций.
Важнейшие регистры:
счетчик команд (служит для автоматической выборки команд программы из последовательных ячеек памяти, в нем хранится адрес выполняемой команды);регистр команд и состояний (служит для хранения кода команды).

Проект «Железо»

Автор Провоторва Наталья

Студентка 4 курса Воронежского Государственного Педагогического Университета физико—математического факультета специальности Информатика – Математика

Проект «Железо»

Устройство компьютера.
Раздел
«Основы архитектуры ЭВМ»

Дополнение к проекту «Железо». Основы архитектуры ЭВМ

Основы архитектуры ЭВМ
Составные части, из которых состоит компьютер, называют модулями. Среди всех модулей выделяют основные модули, без которых работа компьютера невозможна, и остальные модули, которые используются для решения различных задач: ввода и вывода графической информации, подключения к компьютерной сети и т.д.
В основу построения большинства ЭВМ положены принципы, сформулированные в 1945 г. Джоном фон Нейманом:
1. Принцип программного управления (программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в заданной последовательности).

2. Принцип однородности памяти (программы и данные хранятся в одной и той же памяти; над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными).
3. Принцип адресности (основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек).
ЭВМ, построенные на этих принципах, имеют классическую архитектуру (архитектуру фон Неймана). Архитектура ЭВМ – это её логическая организация, структура и ресурсы. Архитектура определяет принцип действия, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов ЭВМ:
процессора;
оперативного ЗУ (запоминающего устройства);
внешних ЗУ;
периферийных устройств.

Функции памяти: приём информации от других устройств; запоминание информации; передача информации по запросу в другие устройства машины.
Память делят на : основную:
ОЗУ (оперативно запоминающее устройство); ПЗУ (постоянное запоминающее устройство); внешнюю (устройства внешней памяти позволяют длительно хранить информацию).
Носители внешней памяти: жесткие и гибкие магнитные диски, а также лазерные диски (CD). Прежде, чем использовать, диски форматируют на дорожки и секторы.
К функциям периферийных устройств относятся ввод и вывод информации. Каждое устройство имеет набор характеристик, которые позволяют подобрать такую конфигурацию устройств, которая наилучшим образом подходит для решения определенного круга задач с помощью компьютера.